             Windows NT용 Synaptics Touchpad 드라이버
                            설치 정보
                       8.0.0 버전
                              
1. Synaptics TouchPad 드라이버의 설치
-------------------------------------------

멀티 프로세서 컴퓨터에 관한 정보:
---------------------------------------
이 드라이버가 멀티 프로세서 컴퓨터에서 작동될 것이라고 생각하지만, 아직 이것을 멀티 프로세서 컴퓨터 환경에서 테스트해보지는 못했습니다.


설치 절차:
-------------------------------------------------------
먼저, 사용자가 TouchPad를 새로 설치하려면, 이것을 컴퓨터에 접속하고 Windows 2000/XP를 다시 부팅시킵니다. 그러면 Windows 2000/XP는 새로 접속한 TouchPad를 찾아낸 다음 이것을 작동시킬 표준 마우스 드라이버를 설치합니다. Synaptics TouchPad 드라이버를 설치하기 전에 이 설치 과정이 끝나야 하며 사용자의 TouchPad가 일반적인 화면 지시 장치로 작동을 하고 있어야 합니다. 

사용자의 Windows 2000/XP 시스템에 "관리자"나 관리자의 권한을 가진 다른 사용자의 이름으로 로그온 합니다. 

"Setup.exe"를 실행합니다. 이 프로그램은 Synaptics TouchPad 드라이버를 자동적으로 설치해서 사용자의 컴퓨터에 접속되어 있는 모든 PS/2 및 시리얼 화면 표시 장치를 작동시킵니다. 

설치가 끝난 다음에는 Windows를 다시 시작시켜야 합니다.
드라이버가 제대로 설치되었다면, Windows가 시작된 후 작업 표시줄의 시게 옆에 TouchPad 아이콘이 나타나야 합니다.  또한, "TouchPad에 관한 정보"라는 제목의 대화 상자가 팝업할 것입니다. "다음부터는 메시지를 나타내지 않음"이라는 확인 항목을 체크하면 이 대화 상자가 다음부터는 나타나지 않습니다 

TouchPad 사용에 관한 도움말은 "TouchPad에 관한 정보" 대화 상자에서 "더 자세히..."를 선택하거나, 작업 표시줄의 TouchPad 아이콘을 선택한 다음 "도움말" 단추를 클릭하면 볼 수 있습니다. 

만약 현재 사용하는 한 개 이상의 화면 지시 장치가 표준 Microsoft나 다른 드라이버를 사용하도록 변경하고자 원한다면, 먼저 제어판의 마우스 항목으로 가서 "일반" 탭을 선택합니다. 여기서 변경하고자 원하는 화면 지시 장치를 선택한 다음 "변경..."을 선택합니다. 이렇게 하면 이 장치에 다른 드라이버를 지정하여 사용할 수 있습니다.  
